**安庆市立医院南、北院区空气消毒机保养耗材及服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | 肯格王系列 |
| 2 | 服务范围 | **南、北院区空气消毒机保养耗材及服务（含**每年四次保养除尘**）** |
| 3 | 投报人资质及业绩 | 1、投报人营业执照须经年检有效。  2、提供至少有为两家三甲医院产品维修服务的业绩。 |
| 4 | 响应时间要求 | 投报人必须在接到报修电话后，及时响应。响应时间须<30分钟，到达现场时间须<12小时。 |
| 5 | 服务质量 | 投报人须对所提供的保养、维修、耗材等质量及责任做出相应的承诺。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**） |
| 67 | 保养及耗材用量要求 | 1、每年四次保养除尘。  2、每次所需更换的耗材，需使用科室确认，不得自行更换。  3、本次为带量采购，所采数量为一年的预算量。  4、耗材更换按实结算，但不得超过预算量。 |
| 7 | 其他 | 如在合同执行过程中,所保修设备报废或停止使用,则相关设备的保修服务应该终止，并按时间比例结算费用。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 单价限价（元） | 备注 |
| 初效空气过滤器 | 400 | 40 | 1、含每年四次保养除尘。  2、每次保养所需更换的滤材及配件，需使用科室确认，不得自行更换。  3、本次为带量采购，所采数量为一年的预算量。  4、滤材更换按实结算，但不得超过预算量。  5、滤材及配件型号规格需自行来院踏勘。 |
| 循环风专用杀菌灯 | 1200 | 45 |
| 镇流器 | 50 | 20 |

**注：由于该批设备年限长久，投报单位应现场踏勘，确认具体耗材型号。投报产品须符合我院南院区、北院区在用肯格王空气消毒机的正常使用并能符合规范要求。**

**以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**