**双有创+体温模块参数要求**

1、集成式插件式多功能服务器，具备双通道有创压力IBP（静脉压、动脉压），体温TEMP双有创压，体温功能。

2、原装进口，并与医院在用飞利浦MP、MX系列监护仪匹配使用。

3、可选配PICCO/CO功能，在模块上通过同一接口实现，只需更换附件。保修期：3年（所有配件、人工等全部免费）

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：两年（所有配件、人工等全部免费）

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，三年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**本项目最高投报限价:总限价：柒万捌仟元（￥78000.00元）**