货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院空气消毒机采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **总价限价** |
| 1 | 空气消毒机 | 台 | 50 | 2200元/台 | 110000元 |

参数要求：

1、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

2、程控、遥控、手控多控消毒运行；

3、风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹病员；

4、紫外线管寿命：≥1000h

5、紫外线泄漏量：≤1μW/cm2

6、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

7、负离子发生量：≥6×106个/cm3

8、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

9、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区及门诊等）

10、提供消毒产品卫生安全评价报告备案凭证；

11、提供国家权威部门提供的产品检测报告。

12、壁挂式空气消毒机，液晶或数码LED屏显示，至少可设定4个消毒时段，消毒面积30平以上，满足院感要求，配遥控器

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：一年。

3、提供所投产品安徽省三甲医院业绩合同或发票。

4、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**最高投报限价：人民币壹拾壹万元整（￥110000.00元）**