货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院关节镜及镜鞘采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **总价限价** |
| 1 | 关节镜及镜鞘 | 套 | 3 | 25000元/套 | 75000元 |

关节镜及镜鞘参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数和性能 |
| 1 | 关节镜 | 1、视向交30°，视场角100°2、有效工作长度155mm3、最大插入外径Φ4mm4、视场中心角分辨率4.5C/(°)5、有效景深范围1-50mm6、采用进口光纤，超强光照度 |
| 2 | 关节镜鞘 | 1、规格尺寸:D:5.8±0.15 L:110～1202、配合性能:镜鞘与内镜管、闭孔器、穿刺针配合良好，进出镜鞘自如。3、锁止性能：鞘套锁卡定位安全，可靠。4、密封性能:水阀密封性能良好。5、外观:器械焊接部位牢固，焊缝平整，器械表面光滑，平直。6、耐腐蚀性能:器械有良好的耐腐蚀性能，符合YY/T 0149-2006中5.4b的规定。7、可与所投关节镜互配。 |

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：一年

3、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**最高投报限价：人民币柒万伍仟元整（￥75000.00元）**