**安庆市立医院南院区MR机房专用照明系统改造项目采购技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 项目名称 | **南院区MR机房专用照明系统改造项目采购** |
| 2 | 投报人资质及业绩 | 1、投报人须具有独立法人资格、营业执照范围必须包含电磁屏蔽工程、营业执照须经年检有效。2、具有建设部颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级资质。3、须2020年1月至今为止，至少有为一家医院提供屏蔽工程的合同业绩。 |
| 3 | 项目要求 | 1、照明灯具须适用于MR屏蔽间，采用LED平板灯、型号:R2G4V、规格：600\*600mm/38W/6000K、数量8个。2、电源滤波器：250VAC 50/60Hz 25A、数量2个。3、紫外线消毒灯：功率30W、灯管直径25mm、长度895mm、灭菌面积≥30平米、数量2个。4、负责安装调试，并满足科室使用要求。5、**原在用卤素照明系统须中标方拆除。** |
| 4 | 响应时间要求 | 必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；响应时间为全年365天，响应时间须<30分钟，到达现场时间<12小时。 |
| 5 | 开机率 | 必须保证设备开机率达到95%以上（按实际工作日计算，每超过一天，顺延保修五天）。 |
| 6 | 保修期 | **壹年** |

**注：以上参数必须全部满足，否则属无效投标。**