**安庆市立医院东院区消毒供应中心水处理滤材更换服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | waters\_1500s |
| 2 | 采购范围 | 东院区消毒供应中心水处理滤材及更换（包含反渗膜、树脂、活性炭及其他填料等）。 |
| 3 | 投报人资质及业绩 | 1. 投报人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试、技术服务等企业资格（即在营业执照中有注册）。营业执照须经年检有效，经营范围必须包含医用水处理项目。   2、须19年1月至今为止，至少有为两家三甲医院提供水处理服务的业绩。 |
| 4 | 工程师配备 | 投报人必须具有技术支持团队>=3人；工程师必须具备设备培训证书，并提供证明文件。 |
| 5 | 滤材供应 | 提供相关证明文件，并且能提供进口零配件的完整报关手续（合同，进口报关单，商检报告复印件），保证正规来源、合法。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**） |
| 6 | 滤材最低配置 | 1. 反渗透膜8040（进口）3支 2. 食品用活性炭，食品级果壳炭3袋。 3. 钠离子树脂，001\*7阳离子树脂6袋。 4. 保安过滤滤芯5μm\*20英寸3支。 5. 本次采购及更换滤材后需提供水质检测合格报告（其中纯水电导率≤5μS/cm）。 6. 本次所更换滤材后，需保证一年内水质合格（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）   上述配置简述仅做参考，投报单位可现场踏勘，如未踏勘视为认可。 |
| 7 | 技术电话支持 | 投报人必须提供一年365天，7\*24小时电话技术支持服务。 |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**