**安庆市立医院南院区重症医学科一病区太阳龙吊塔维修服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | YDF-DQ |
| 2 | 维修范围 | 1、16台太阳龙吊塔的设备故障维修和保养所需配件及所有的技术服务、派工、现场服务的费用。2、故障简述：16台太阳龙吊塔的维修保养，涉及内容为：13个氧气终端、16个负压终端、10个电子阀组件、3个电源插座、16台吊塔上方（氧气、空气、负压）三气分支管路等配件的更换。3、因16台吊塔生产日期不同（2006年8台、2010年8台），涉及配件会有部分不同。故障简述仅做参考，投报单位可现场踏勘，如未踏勘视为认可。 |
| 3 | 投报人资质及业绩 | 1. 投报人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试、技术服务等企业资格（即在营业执照中有注册）.营业执照须经年检有效。

2、**须提供19年1月至今为止，至少有为一家三甲医院提供吊塔安装或维修服务的业绩。** |
| 4 | 维修质量保证 | 1、须提供施工安全保证书。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）2、维修更换的配件保修期半年3、维修效果需满足医院使用科室正常使用要求 |
| 5 | 配件质量要求 | 1、需要更换的损耗件及零配件**必须为原厂全新配件**，以保障设备处于最佳运行状态。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）2、配件的来源必须符合国家相关法律法规 |
| 6 | 其他 | 付款方式：先服务后付款，保修期满结算。附件为本次维修更换的配件清单，费用按实际更换配件进行结算。 |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**

**附件：配件略表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 刹车管 | Φ6/PU | 96 | 米 |  |  |
| 2 | 刹车管（进气）需颜色区分 | Φ4/PU | 240 | 米 |  |  |
| 3 | 刹车管（出气）需颜色区分 | Φ4/PU | 240 | 米 |  |  |
| 4 | 刹车四通 | 厂标Φ7-4 | 32 | 个 |  |  |
| 5 | 快拧三通 | 4-01 | 64 | 个 |  |  |
| 6 | 快拧直通 | 4-01 | 20 | 个 |  |  |
| 7 | 快拧直通 | 6-01 | 10 | 个 |  |  |
| 8 | 电磁阀组件 | 厂标4V110-06 | 10 | 套 |  |  |
| 9 | 消声器 | SL-01 | 20 | 个 |  |  |
| 10 | 氧气终端 | 德尔格德式 | 8 | 个 |  |  |
| 11 | 吸引终端 | 德尔格德式 | 11 | 个 |  |  |
| 12 | 氧气终端 | Sunport | 5 | 个 |  |  |
| 13 | 吸引终端 | Sunport  | 8 | 个 |  |  |
| 14 | 波纹接头 | 厂标Φ7 | 8 | 个 |  |  |
| 15 | 波纹接头 | 厂标Φ9 | 11 | 个 |  |  |
| 16 | 铜螺帽 | M14 | 19 | 个 |  |  |
| 17 | 卡箍 | M12 | 74 | 个 |  |  |
| 18 | 卡箍 | M14 | 14 | 个 |  |  |
| 19 | 电源插座 | 一位多用 | 3 | 套 |  |  |
| 20 | 小附件（生料带、扎带、电工胶布） |  | 若干 |  |  |  |