**安庆市立医院南院区外科七楼医用氧气及传呼设备维修服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 维修范围 | 1、南区外科楼七楼肿瘤內科三病区设备带设备故障维修所需配件及所有的技术服务、派工、现场服务的费用。  2、故障简述：原南区外科楼七楼病区设备带因使用时间长久，多处漏气及配件损坏，涉及内容见附件。  3、故障简述仅做参考，投报单位可现场踏勘，如未踏勘视为认可。 |
| 2 | 投报人资质及业绩 | 1. 投报人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试、技术服务等企业资格（即在营业执照中有注册）.营业执照须经年检有效。   2、**须提供19年1月至今为止，至少有为一家三甲医院提供设备带安装或维修服务的业绩。** |
| 3 | 维修质量保证 | 1、须提供施工安全保证书。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）  2、维修更换的配件保修期半年  3、维修效果需满足医院使用科室正常使用要求 |
| 4 | 配件质量要求 | 1、需要更换的损耗件及零配件**必须为原厂全新配件**，以保障设备处于最佳运行状态。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）  2、配件的来源必须符合国家相关法律法规 |
| 5 | 其他 | 附件为本次维修更换的配件清单，费用按实际更换配件进行结算。（**投标文件需附单项报价**） |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**

**附件：配件略表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及材料规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2张床位铝合金设备带（新增） | m | 4.25 |
| 2 | 8\*1.5脱脂不锈钢管 | m | 30 |
| 3 | 铝合金小罩 | m | 2.5 |
| 4 | DG4不锈钢维修阀 | 个 | 1 |
| 5 | 8yC不锈钢接头 | 套 | 8 |
| 6 | 氧气18只、吸引终端10只（匹配） | 只 | 28 |
| 7 | 16A漏电保护器（正泰） | 只 | 1 |
| 8 | 电源开关（国标） | 个 | 2 |
| 9 | 五孔电源插座（国标） | 个 | 4 |
| 10 | LED床头灯含灯罩板（国标） | 套 | 20 |
| 11 | 铜芯三线电缆（铜陵有色） | m | 16 |
| 12 | 传呼主机（亚华938可无线功能） | 台 | 1 |
| 13 | 走廊显示屏（亚华938） | 个 | 1 |
| 14 | 传呼分机（亚华938） | 门 | 22 |
| 15 | 专门传呼屏蔽双角线（亚华） | m | 3 |
| 16 | 传呼手柄（亚华938） | 个 | 24 |
| 17 | DG10不锈钢氧气阀门 | 只 | 1 |
| 18 | DG32不锈钢球阀 | 只 | 1 |
| 19 | 床头灯罩板 | 个 | 45 |
| 20 | 其他辅助材料 |  |  |
| 21 | 安装调试服务费（含拆除老旧设备） |  |  |