**结扎装置技术参数**

**结扎装置由输送器和结扎环组合而成**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **参数要求** | **单价限价(元)** | **预计年用量** | **总限价（元）** |
| 1 | 结扎环 | 各型号 | 支 | 结构组成：由结扎圈(聚酰胺)、拉环（聚酰胺)和套管(硅胶)组成。  开幅 15mm-40mm  高度 36mm-70mm  套管外径 2.1mm | 264 | 40 | 10560 |
| 输送器 | 各型号 | 把 | 结构组成：非一次性使用输送器由牵引钩、弹簧管、牵引丝、导向管、助推管(均为304ss(06Cr19Ni10)、符YY/T0294.1-2016)、保护管(PTFE)、手柄(PC)和导入鞘(PTFE)组成。  最大外径 2.1mm  有效长1650mm-2300m | 3400 | 3 | 10200 |

|  |
| --- |
|  |

注: 本产品与内窥镜配套使用，有蒂息肉切除后，用来放入可防

止或控制出血的尼龙结扎环。