|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 标本转运箱 | 个 | 50 | 600 | 30000 |
| 2 | 移动式空气消毒机 | 个 | 30 | 4000 | 120000 |

一、标本转运箱参数：

1、容积：20L-25L

2、可装标本:50-80个

3、配置：外箱一只、样品运输罐、海绵试管托架、吸附棉、危险性标签各四件冰盒、检测报告、合格证各一份，液晶温度显示器。

4、外箱材质：医用PP

5、包装组成：主容器、辅助包装容器、外包装。

6、包装性能：整体包装坚固、完整、严密不漏，不沾附有害危险物质符合“三防两耐”。第二层包装为聚酯材质密封容器，能承受在-40℃-55℃温度范围内95kPa的内部压力不渗漏。

保修半年

二、移动式空气消毒机参数：

1）机内紫外线辐射强度（μW/cm2）≥10000(5根紫外线灯管，4用1备，紫外线灯管使用寿命不得小于5000小时）

2）机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤1

3）消毒时空气中臭氧浓度(mg/m3)≤0.1

4）消毒空间≧50 m3

5）循环消毒风量(m3/h)≥800m3

6）负离子发生量(个/cm3)≥6×106

7）细菌总数（cfu/m3）≤200

8）噪声(dB)≤55

9）输入功率（W）≤350

10）电源：～220V±10% 50HZ

11）安装方式：移动式

**机器基本功能要求参数**

 1、远红外线遥控+程控

 2、初效过滤+中效过滤过滤网罩

 3、机内紫外线强度自动检测装置

 4、自动探测污染启动装置

 5、过滤网到时清洗自动报警装置

 6、紫外管故障时启动备用紫外线灯

 7、静音风机循环送风

 8、三个时间段定时消毒功能

 9、工作时间自动累计

 10、强力活性炭除臭

 11、静电吸附除臭

 12、可人机共存

13、保修2年

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。