|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 升量 | 预计三年用量 | 单价限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 混合气（含运费及安装费） | 40升 | 12罐 | 2700 | 32400 | 可与耶格牌masterscreen肺功能仪配套使用 |
| 一、参数要求：   1. 一氧化碳：浓度0.3% 2. 甲烷：浓度0.3%   3、乙炔：浓度0.3%  4、氧气：浓度21%  5、剩余为氮气  6、负责供货期内的安装、维保、计量校验等  二、资质要求：   1. 如所投公司为气体生产厂家，须要有《营业执照》、《安全生产许可证》和《危化品经营许可证》且经营许可范围须包含上述五种气体。 2. 所投公司为经销商，须要有《营业执照》和《危化品经营许可证》且经营范围须包含上述五种气体。 3. 所投公司须要有交通主管部门颁发的《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》（经营范围须包含危险货物运输）若中选人不具备资质，可委托具有相应资质的单位负责运输，并提供运输单位的《营业执照》、《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》（经营范围须包含危险货物运输），以及委托运输协议或运输合同。 4. 承担货物运输及安装调试运行过程中的安全事故责任 | | | | | |

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。