**一包：胸腔镜手术器械**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数性能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 艾力斯钳 | 双关节，头宽8mm，Debakey齿 | 把 | 2 |
| 2  | 海绵钳 | 无损伤齿，双关节，椭圆形头部，头宽10mm，5＊340mm，抓持防滑 | 把 | 1 |
| 3 | 海绵钳 | 双关节，三角蛇形头部，头宽8mm，5＊340mm，带横齿，抓持防滑并辅助均匀游离 | 把 | 1 |
| 4 | 海绵钳 | 交叉齿，双关节，椭圆形头部，头宽10mm，5＊340mm，抓持防滑 | 把 | 3 |
| 5 | 止血钳 | DeBakey；双关节，弧高10mm，5＊360mm，带锁扣，分离并阻断 | 把 | 2 |
| 6 | 止血钳 | DeBakey；双关节，弧高15mm，5＊360mm，带锁扣，分离并阻断 | 把 | 1 |
| 7 | 止血钳 | DeBakey；双关节，角高25mm，5＊360mm，带锁扣，分离并阻断 | 把 | 3 |
| 8 | 持针钳 | 碳化钨合金防滑钳头，微弯型；杆径5.5mm，总长320-360mm；有锁扣，进口医用不锈钢 | 把 | 1 |
| 9 | 打结钳 | 弹性推结器V形头部，4＊360mm | 把 | 1 1 1 |
| 10 | 吸引器 | 胸腔镜专用型，弧弯，金属柄，可换式头部，6＊430mm，可旋转 | 把 | 1 |
| 11 | 淋巴结钳 | 子弹头型，头宽8mm，长340mm，淋巴结抓持并转运 | 把 | 1 |
| 12 | 淋巴结钳 | 子弹头型，头宽8mm，长340mm，淋巴结抓持并转运，S形双关节 | 把 | 1 |
| 合计 | 总限价：148000元 |

**二包：硬性支气管镜（进口）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数性能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 支气管镜套管 | 外径12mm，内径11mm， 带侧孔，长度43cm。 | 个 | 1 |
| 2  | 支气管镜套管 | 外径14mm，内径13mm，带侧孔，长度33cm。 | 个 | 1 |
| 3 | 光学钳 | 鳄鱼嘴状，用于夹取硬异物，双侧开口，直径2.5mm，长度50cm。 | 把 | 1 |
| 4 | 光学钳 | 用于重新放置或移出DUMON硅胶支架，聚合支架，金属支架及混合支架 | 把 | 1 |
| 5 | 光学钳 | 花生米抓钳，用于夹取花生和软异物，双侧开口，直径2.5mm，长度50cm。 | 把 | 1 |
| 6 | 橡胶导引镜塞 |  | 个 | 1 |
| 7 | 器械导引帽 | 用于插入吸引管 | 个 | 1 |
| 合计 | 总限价：135000元 |

**三包：关节镜**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数和性能 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 关节镜 | 1、视向交30°，视场角100°2、有效工作长度155mm3、最大插入外径Φ4mm4、视场中心角分辨率4.5C/(°)5、有效景深范围1-50mm6、采用进口光纤，超强光照度 | 根 | 6 | 11000 |
| 合计 | 总限价：66000元 |

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，一年内将不能参与我院所有设备的采购项目。