**三包：关节镜**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数和性能 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 关节镜 | 1、视向交30°，视场角100°2、有效工作长度155mm3、最大插入外径Φ4mm4、视场中心角分辨率4.5C/(°)5、有效景深范围1-50mm6、采用进口光纤，超强光照度 | 根 | 6 | 11000 |
| 合计 | 总限价：66000元 |

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，一年内将不能参与我院所有设备的采购项目。