安庆市立医院内镜中心富士超声内镜探头采购

技术参数及要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声中心频率 | 12MHz、15MHz、20MHz三种频率探头可选 |
| 2 | 轴向分辨力 | ≤1mm |
| 3 | 纵向分辨力 | ≤2mm |
| 4 | 适用部位 | 上、下消化道（包括小肠） |
| 5 | 长度 | ≥2600mm |
| 6 | 探头前端直径 | ≤2.5mm |
| 7 | 插入部最大外径 | ≤2.6mm |
| 8 | 适用钳道 | ≥2.8mm |
| 9 | 匹配 | 与医院现有富士超声探头主机SP-900匹配 |
| **说明：**  1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；  2、保修期为12个月；  3、探头交付院方时须提供该产品的原厂证明。  （**上述3条须在投标文件中提供承诺函，格式自拟**） | | |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**