询 价 文 件

项目名称： 安庆市立医院国产磨钻（电动骨组织手术设备）

采购项目

项目编号： AQSLYY-HW-20230017

**安庆市立医院**

发布日期： 2023 年 4 月 20 日

目录

[第一章 询价公告 1](#_Toc12130)

[第二章 询价响应人须知 3](#_Toc5832)

[第三章 货物需求及技术要求 7](#_Toc4406)

[第四章 合同主要条款 10](#_Toc9468)

[第五章 询价响应文件格式 13](#_Toc25006)

[附件： 19](#_Toc32763)

### 第一章 询价公告

**安庆市立医院国产磨钻（电动骨组织手术设备）**

**采购项目询价公告**

安庆市立医院现对国产磨钻（电动骨组织手术设备）（项目编号：AQSLYY-HW-20230017）进行采购，欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名。现将有关事宜公告如下：

**一、项目基本情况**

1、项目概况：国产磨钻（电动骨组织手术设备）1套

2、最高限价：人民币玖万元整（￥90000.00元）

3、交货期限：30日历天

**二、投报人要求**

1、具有合法有效的营业执照；

2、具有医疗器械生产或医疗器械经营资格；

3、不接受联合体。

**三、报名时间**

时间： 2023年4月20日至 2023年4月23日下午17:00。

**四、报名方式**

扫描二维码网上报名，不接受现场报名。同一IP地址报名视为无效。



**五、获取采购文件**

登陆安庆市立医院官网-招投标公告-项目公告中的附件下载采购文件。

**六、响应文件提交**

询价现场提交。

**七、现场评审**

时间：另行通知

地点：安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室，天柱山东路87号。

联系人：招标采购中心，谢老师

电话：0556-5226009

安庆市立医院

2023年4月20日

### 第二章 询价响应人须知

第一节 询价响应人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目编号 | AQSLYY-HW-20230017 |
| 2 | 项目名称 | 安庆市立医院国产磨钻（电动骨组织手术设备）采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 询价 |
| 4 | 包别划分 | 一个包 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 最高限价 | 人民币玖万元整（￥90000.00 元） |
| 7 | 项目地点 | 安庆市立医院 |
| 8 | 供货期限/交货、安装、调试期 | 设备在合同签订后30日历天内完成供货 |
| 9 | 资格要求 | 详见安庆市立医院国产磨钻（电动骨组织手术设备）采购项目询价公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 询价现场审核 |
| 11 | 询价响应文件要求 | 严格按照询价文件要求，并密封 |
| 12 | 询价响应文件提交 | 询价响应人自行携带至评审现场，逾期提交不予受理 |
| 13 | 媒介发布 | 安庆市立医院官网 |
| 14 | 询价时间和地点 | 时间:另行通知  地点:安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室，天柱山东路87号 |
| 15 | 评审方法 | 有效最低评标价法 |
| 16 | 付款方式 | 设备交货验收合格后付设备价格的90%，设备价格的10%保修期满后支付。采购人付款前，成交人应向采购人开具等额有效的增值税发票，成交人开票载明主体需与合同主体一致，采购人未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至成交人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 17 | 备注 | 本询价文件的解释权归采购人 |

第二节 询价响应人须知

**一、询价文件**

**1 询价文件的构成**

询价文件包括：本询价文件全部内容；本项目所有发生的答疑文件（如有）和通知（如有）。

**2 询价文件的修改**

采购人对询价文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市立医院官网发布，该修改内容作为询价文件的组成部分，具有约束作用。

**3 询价响应报价**

询价响应人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、交通费、培训费、印刷费、管理费、保险、税金等）。

**4 踏勘现场：**询价响应人自行踏勘现场。询价响应人自行负责在踏勘现场应注意的事项和费用。

**5 询价响应文件的编制和提交**

5.1 询价响应文件应认真编写，标明页码，胶装成册，未按照询价文件格式要求正确制作或者活页、散装式标书按废标处理。

5.2 响应人应提供纸质A4版壹份正本两份副本询价响应文件。

**二、询价程序**

**6 询价程序**

6.1 询价由询价小组主持，按下列程序进行：

6.1.1 宣布项目名称；

6.1.2 询价响应人现场签到；

6.1.3 进入评审阶段：

本次询价采用有效最低评标价法。以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含样品（如有）、资格条件、采购内容、付款方式、货物需求及技术要求、项目完成期等）前提下，报价最低的为第一成交候选供应商。

（1）样品评审（如有）：

询价小组首先依次评审供应商所提供的样品，若样品被评审认可通过，则进行下一步询价响应文件评审。

（2）询价响应文件评审：

询价小组现场开启通过样品评审（如有）的供应商的询价响应文件；询价响应文件评审通过后，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商，报价最低的为第一成交候选人，以此类推。

6.1.4 宣布评审结果，并公布询价响应人名称、报价、样品评审情况（如有）并记录在案。

6.1.5 询价小组、监督人、记录人等有关人员在询价记录表上签字确认。

**7 询价响应文件的有效性**

询价过程中发现有下列情况的，由询价小组评审后，认定为询价响应无效：

7.1 询价响应文件封面、询价响应函、货物报价表、技术参数响应表未加盖印章的；

7.2 询价响应报价高于询价最高限价的；

7.3 除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的询价响应文件将视为无效询价响应文件；

7.4 法律、法规及询价文件约定的其它情形。

**8 中选结果公示**

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人在安庆市立医院官网上公示成交结果。询价响应人如有质疑、投诉，必须在成交公告规定的质疑、投诉期内向有关部门提出。

**三、合同授予**

**9** **签订合同**

9.1 成交人的成交价即为合同价款。

9.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

### 第三章 货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **主要技术参数** | **数量** |
| 1 | 国产磨钻（电动骨组织手术设备） | |  |  | | --- | --- | | 名称 | 技术性能及参数 | | 主机 | 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；  人机工程设计，友好人机界面，≥4.3吋真彩液晶触摸屏和物理轻触按键双重操作、控制；  特有的开机自检功能，手术前能对电机、机头、脚踏控制开关进行自检，并有故障自诊断结果报告和保护技术；  BF型电气安全设计；  双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；  ★主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换，具有脚控各踏头设置屏，对踏头、踏板根据用户需求自行设置；  手机连接自动识别，可自动识别手机≥6种；  可设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数，省去开机繁琐的设置操作和避免误操作。  **数量：1台** | | 脚踏 开关 | 线缆长不小于2m，触发、开关、无级调速三种模式，可进行功能切换及注水控制(选装水泵用控制)；  IPX8防水等级；  三踏头、一踏板设计，方便操作，共有10种模式可自行设置参数、切换；  底座高度48mm±3mm，减轻脚疲劳；  坚固结构设计，承载重量≥130kg，舒适耐用。  **数量：1个** | | 微电机 | ISO-E类标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；  体积小，最大外径≤23mm，重量轻；  高速电机马达，输出动力强劲稳定，峰值输出功率≥95W；  先进的电机全密封技术，电机可高温消毒，温升小、噪音低，工作最高温度＜40℃；  磨输出速度为0-30000r/min，脚踏控制无级调速。具有自动识别功能。  **数量:2套** | | 磨钻 手柄 | 外形尺寸：外径Ф15mm，角度0°和21°(直机头和弯机头), 径向跳动＜0.01mm，持续输出扭矩≥0.5N·cm，理论最大输出扭矩≥2.3N·cm；  冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；  ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；  噪音低，切削平稳，适合精细磨手术；  磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；  急停时间＜0.2s。  **数量：0°的2个（直机头）；21°的2个（弯机头）**。 | | 磨头 | 采用优质材料制造，具有良好的生物相容性，锋利耐用，径向跳动＜0.01mm，可高温高压水蒸汽消毒；  规格齐全，广泛应用于骨组织的高速磨削、钻孔；  金刚砂球形磨钻头：Ф1.0-Ф5mm，杆径Φ2.35mm；（**2套：10个**）  切割球形钻头：Ф1.0-Ф5mm，杆径Φ2.35mm。（**2套：10个**） | | 清洗 套件 | 专用医用手术电钻清洗润滑剂，每瓶容量≥400ML。  **数量: 2瓶** | | 壹套 |
| 说明：  1、以上技术参数必须全部满足，有一项不满足的按照废标处理。  2、本次采购最高限价：人民币玖万元整（￥90000.00元）。 | | | |

1. **其他要求：**

1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

2、保修期：以上设备提供原装全新设备，提供伍年保修期（维保起始时间以采购人验收合格后出具验收报告的时间为准）。售后服务要求在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案，若72小时内不能解决问题，响应人无偿提供同型号备用设备供买方使用，备用设备如超出原标准，其经济责任由响应人自行承担，如未能及时提供，则采购人有权在市场上选购与原标准相匹配的同类产品以替代响应人产品，相关经济损失由响应人承担。保修期内，每年免费提供≥4次维护保养；负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护；维护保养记录须向采购人报备，以使设备始终处于良好的性能状态。

3、所投标设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容。

4、标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。

5、设备主要配置中货物数量和种类须满足要求，不可缺少，否则按无效标处理。

**三、交货期限：**设备在合同签订后30日历天内完成供货。

### 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》及 （项目名称、项目编号） 的询价文件、询价响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

**一、货物名称、生产厂家、品牌、数量及金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： | | | | | | |

本合同所列货物首先须满足询价文件要求，其次与成交单位的询价响应文件一致。

**二、售后服务：**

**三、交货、安装、调试期/服务期限：**

**四、交货地点：**

**五、验　　收：**

**六、付款方式：**

**七、违约责任**

1、甲方无正当理由拒绝接受货物，甲方向乙方偿付合同价的 ％的违约金；

2、甲方无正当理由逾期付款的，甲方向乙方每日偿付合同价的 ‰的违约金；

3、乙方不能提供货物的，乙方向甲方支付合同价的 ％的违约金；

4、乙方逾期提供货物的，乙方向甲方每日偿付合同价的 ‰的违约金。

**八、合同的解除：**

1、如果乙方违反合同约定，甲方有权解除本合同；

2、乙方因其自身原因被取消供货资格的，本合同自动解除，甲方不负任何责任；

3、除本合同约定的合同解除情形外，合同其他关于合同解除的约定同样有效。

**九、解决合同纠纷方式 ：**本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向安庆仲裁委员会申请仲裁。

**十、本合同组成及解释先后顺序：**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、采购文件（含澄清或者说明文件）；

3、投报文件（含澄清或者修改文件）；

4、其他补充约定事项。

**十一、其他约定事项：**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（单位盖章）： | 乙方（单位盖章）： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 联系人： 电话： | 联系人： 电话： |
| 单位地址：安徽省安庆市天柱山东路87号 | 单位地址： |
| 日期： 年　 月 　 日 | 日期： 年　 月 　 日 |

### 第五章 询价响应文件格式

注：若本项目供应商资格允许经营者投报，参照下列格式提供。

**采购**

**询**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

采购人名称： 安庆市立医院

询价响应人名称： （盖 章）

法定代表人： (盖 章)

日期： 年 月 日

**目 录**

**一、询价响应函**

**二、货物报价表**

**三、技术参数响应表**

**四、供货及售后服务方案**

**五、询价证明材料**

**一、询价响应函**

致： （采购人名称）

1、根据贵方 询价公告，我方决定参加贵方组织的 项目的采购活动。我方正式提交询价响应文件正本1份,副本2份，采用A4规格纸编制并装订成册。我方授权 (姓名和职务)代表我方 （询价响应人的名称）全权处理本项目询价响应的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币（大写） (小写) 元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，并严格履行合同义务。

4、我方保证按照本项目询价文件要求提交询价响应文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

询价响应人： （盖章）

单位地址：

法定代表人： （盖章）

日期： 年 月 日

**二、货物报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 项目名称： 项目编号： | | | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写：人民币 元；小写：￥ 元。 | | | | | |

**注：询价响应人可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目不够可自行添加。**

询价响应人： （盖章）

法定代表人： （盖章）

日 期： 年 月 　 日

**三、技术参数响应表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 询价响应技术参数 | 响应情况 | 产地 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、询价响应人必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2、询价响应人必须根据自己所投货物与“货物需求一览表中参数要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足） 。

3、若询价响应人所投货物为进口产品的，必须在表中标明进口。

询价响应人： （盖章）

法定代表人： （盖章）

日 期： 年 月 　 日

**四、供货及售后服务方案**

询价响应人依据第三章“货物需求及技术要求”自行提供。

**五、询价证明材料**

1、营业执照；

2、税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证（注：若本项目供应商资格允许经营者投报，参照此表提供）；

4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人参与询价则不需此件；

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件 ( 根据项目需要，可调整 )；

6、本项目询价文件中要求询价响应人提供的其他证明材料。

7、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。

### 附件

**法定代表人身份证明书**

询价响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （询价响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

特此证明。

询价响应人： （盖章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （询价响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理 （项目名称）的询价响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人： 性别 ： 年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码： 职务：

联系方式（移动电话）：

询价响应人： （盖章）

法定代表人： （盖章）

授权委托日期： 年 月 日